TERRAM GrassProtecta Premium
v
Leistungsbeschreibung
v

	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
€/m²
	Gesamtpreis
€

	00.01
	
	Rasenbewehrungsgitter mit den folgenden Eigenschaften liefern und mit entsprechenden Befestigungshaken gemäß Lageplan verlegen
	
Eigenschaften
Material:                     HDPE
Rollengröße:	2 x 20m
Farbe:	grün
Gitterstruktur:	oszilliert  
Version:	Standard	
Gitterstärke:	14 mm
Gewicht:	2,0 kg/m²
Zugfestigkeit:	16 kN/m (EN ISO 10319)
Belastbarkeit:	bis 8t pro Achse
Befestigung:		Stahl U-Pins (ø 6mm, 170 x 70mm) mit 4-6 Pins/m²
weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser
Fabrikat:	GrassProtecta® Rasenschutzgitter Premium (oder gleichwertig)

Hersteller:	EcoTrade Leipzig GmbH
	Polyphonstraße 2
	04159 Leipzig
	Tel.: +49 (0) 341 200 98 260
	info@ecotrade-leipzig.de
	www.ecotrade-leipzig.de

Anzahl:	______ Rollen (oder m²)
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