

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

TERRAM BodPave™ 85 Wabengitter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Hochbelastbares und offenes Wabengittersystem mit einem Lochflächenanteil von 92% für eine hohe Dränleistung als Flächenbefestigung Typ TERRAM BodPave™ 85 Wabengitter oder gleichwertig liefern und auf den vorbereiten Untergrund fachgerecht verlegen.** Eigenschaften des Bodengitters:offene Rundzellen mit einer Wandstärke von 4.4mm, HDPE, UV stabil und ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser, mit einer Belastbarkeit im verbauten Zustand bis zu 400 t/m², Lochflächenanteil an der Oberfläche von 92% (Unterseite 75%), hohe Beständigkeit gegenüber Scherkräften, Verbindung der Platten mit selbstverriegelten Klick System, Plattengröße 500 x 500mm und einer Plattenstärke von 50mm mit 35mm langen Befestigungsspikes, Gewicht 6,24kg/m²**Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Menge: ………………….. Einheit: m²** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)