[](http://www.terram.de)

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 22/20 Geozellen

Wurzelbrücke zum Schutz von Baumwurzeln durch den Aufbau einer Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Wurzelbrücke mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.**  Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft als Wurzelbrücke zum Schutz von darunter liegenden Baumwurzeln als Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen.  **Eigenschaften**  Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm  Zell-Länge: 275mm  Zell-Breite: 230mm  Zell-Höhe: 200mm  Zellen pro m²: 30  Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319)  Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/m  Dehnung: 30% (EN ISO 10319)  Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236)  Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058)  Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0m  Länge Zell-Wabeneinhei: 6,0m  **Fabrikat:** TERRAM Geocell 22/20 oder technisch  gleichwertig  **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH  Am Kellerberg 5  04349 Leipzig  Tel.: +49 (0) 34298 485 90  Fax: +49 (0) 34298 485 960  info@ecotrade-leipzig.de  www.ecotrade-leipzig.de  **Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Stück (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: [info@ecotrade-leipzig.de](mailto:info@ecotrade-leipzig.de) | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)