

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

TERRAM 22/20 Geozellen

Wurzelbrücke zum Schutz von Baumwurzeln durch den Aufbau einer Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Wurzelbrücke mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.** Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft als Wurzelbrücke zum Schutz von darunter liegenden Baumwurzeln als Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen.**Eigenschaften**Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm Zell-Länge: 275mmZell-Breite: 230mmZell-Höhe: 200mmZellen pro m²: 30Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319)Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/mDehnung: 30% (EN ISO 10319)Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236)Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058)Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0mLänge Zell-Wabeneinhei: 6,0m**Fabrikat:** TERRAM Geocell 22/20 oder technisch gleichwertig **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Stück (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)