

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Rootguard Plus Wurzelsperre

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Wurzelsperre bestehend aus einem flexiblen und wasserundurchlässigen Vliesverbundstoff liefern und einbauen** **Eigenschaften**Material: thermisch verfestigtes PP/PE Kernmantel-faser Vliesstoff mit wurzelfester PE Beschichtung Flächengewicht: 275 g/m²Zugfestigkeit: 14 kN/m (EN ISO 10319)Dehnung: 25 % (EN ISO 10319)Stärke: 0,80 mmweitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das GrundwasserRollengröße: 2 x 25mFabrikat: TERRAM Rootguard Plus Wurzelsperre (oder gleichwertig)**Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Rollen (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)